关于禄劝县城区2020年7月份自来水卫生监测检测结果的通告

为加强生活饮用水的卫生监测管理，保障居民生活饮用水的卫生安全，2020年7月禄劝县卫生健康局对市政供水的3个管网末梢点末梢水水质进行了卫生监测检测，检测情况如下：

本次采样在3个管网末梢点分别采集水样3件，检测项目共9项，为色度、浑浊度、肉眼可见物、耗氧量、游离余氯、臭和味、菌落总数、总大肠菌群和大肠埃希氏菌（检测结果见附表）。

附件：2020年7月份禄劝县管网末梢水卫生监测检测结果

禄劝彝族苗族自治县卫生健康局

2020年7月24日

附件

2020年7月份禄劝县管网末梢水卫生监测检测结果

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采样点名称 | 采样时间 | 监 测 指 标 | | | | | | | | | | |
| 菌落总数（CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL） | 耐热大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 臭和味 | 肉眼可见物 | 耗氧量（CODMn法，以O2计，mg/L） | 消毒剂余量 | |
| 游离余氯（mg/L） | 二氧化氯（mg/L） |
| 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）指标限值 | | | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1或≤3 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | ≥0.05 | ≥0.02 |
| 1 | 禄劝自来水公司 | 2020.7.20 | 未检出 | 未检出 | －－ | －－ | <5 | 0.70 | 无 | 无 | 2.65 | 0.70 | －－ |
| 2 | 禄劝一中 | 2020.7.20 | 未检出 | 未检出 | －－ | －－ | <5 | 0.90 | 无 | 无 | 1.20 | 0.70 | －－ |
| 3 | 禄劝秀屏社区派出所 | 2020.7.20 | 未检出 | 未检出 | －－ | －－ | <5 | 1.42 | 无 | 无 | 2.15 | 0.70 | －－ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **注：1、水龙头水中（末梢水）消毒剂余量要求：氯气及游离氯制剂（游离氯）≥0.05mg/L；二氧化氯（ClO2）≥0.02mg/L。**  **2、检出总大肠菌群时，继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。** | | | | | | | | | | | | | |