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禄劝彝族苗族自治县则黑乡路西老采石场

2026年7月13日
第一部分  方案编制背景
一、编制目的
1.1编制任务由来
[bookmark: OLE_LINK450][bookmark: OLE_LINK451][bookmark: _Hlk150963551][bookmark: _Hlk151158598][bookmark: OLE_LINK46][bookmark: OLE_LINK38][bookmark: OLE_LINK144][bookmark: OLE_LINK169][bookmark: OLE_LINK742][bookmark: OLE_LINK741][bookmark: OLE_LINK453][bookmark: OLE_LINK1714]禄劝彝族苗族自治县则黑乡路西老采石场禄劝县路西老采石场（以下简称：路西老采石场），采矿许可证号：***，有效期限***年***月***日至***年***月***日，开采方式为露天开采，生产规模***万t/a，矿区面积***km2，开采深度***-***m。
[bookmark: OLE_LINK45][bookmark: OLE_LINK44][bookmark: OLE_LINK74][bookmark: OLE_LINK73][bookmark: OLE_LINK50][bookmark: OLE_LINK51][bookmark: OLE_LINK48][bookmark: OLE_LINK49][bookmark: OLE_LINK732][bookmark: OLE_LINK731][bookmark: OLE_LINK76][bookmark: OLE_LINK75][bookmark: OLE_LINK56][bookmark: OLE_LINK55][bookmark: OLE_LINK79][bookmark: OLE_LINK78][bookmark: OLE_LINK232][bookmark: OLE_LINK231][bookmark: OLE_LINK220][bookmark: OLE_LINK221][bookmark: OLE_LINK57]***年***月，云南弘迪矿产资源有限公司编制完成了《云南省禄劝县路西老采石场普通建筑用白云岩矿地质勘查报告》，并取得评审备案证明及评审意见书；***年***月，云南弘迪矿产资源有限公司编制完成了《禄劝县路西老采石场矿产资源开发利用方案》，并取得矿产资源开发利用方案评审意见表及矿产资源开发利用方案专家审查意见书；***年***月，重庆长江勘测设计院有限公司、云南亿能地质勘察设计有限公司编制完成了《禄劝彝族苗族自治县则黑乡路西老采石场禄劝县路西老采石场矿山地质环境保护与土地复垦方案》，并取得评审备案表及专家组评审意见。
[bookmark: OLE_LINK81][bookmark: OLE_LINK82][bookmark: OLE_LINK77]路西老采石场在开采过程中发现评审备案矿种与实际矿种不符,为变更开采矿种，***年***月，委托云南昆华工程项目管理有限公司编制完成了《云南省禄劝县路西老采石场建筑用石料石灰岩矿地质勘查报告（2023 年），并取得评审备案证明及评审意见书；***年***月委托云南昆华工程项目管理有限公司编制完成了《禄劝县路西老采石场矿产资源开发利用方案》，并取得矿产资源开发利用方案评审意见表及矿产资源开发利用方案专家审查意见书。
[bookmark: OLE_LINK206][bookmark: OLE_LINK194]***年***月编制的《禄劝彝族苗族自治县则黑乡路西老采石场禄劝县路西老采石场矿山地质环境保护与土地复垦方案》适用年限5年（***年***月-***年***月）即将到期，为有效保护矿山生态环境，根据《中华人民共和国矿产资源法》(2024年修订)、《自然资源部办公厅关于做好<矿产资源法>实施过渡期内矿区生态修复方案编制评审有关工作的通知》(自然资办函〔2025〕2043号)、《云南省自然资源厅办公室关于落实矿产资源法实施过渡期内矿区生态修复方案编制评审工作有关事项的通知》等规定，禄劝彝族苗族自治县则黑乡路西老采石场委托云南亿能地质勘察设计有限公司（以下简称“我公司”）按照最新要求完成《禄劝彝族苗族自治县则黑乡路西老采石场禄劝县路西老采石场矿区生态修复方案》编制工作。
1.2编制目的
[bookmark: OLE_LINK68]编制本方案目的主要体现在以下几个方面：
（1）为采矿权人履行生态修复义务提供依据，为矿业经济和社会经济的可持续发展服务。
（2）针对矿区生态破坏特征，制定科学可行的技术路线，明确修复原则、技术方法、施工工艺及质量控制标准。
（3）落实十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地的基本国策。有效遏制项目区土地损毁和水土流失，并对损毁的土地进行复垦，尽快恢复和重建项目区生态环境，保障项目区及周边地区水土资源得到持续利用。
（4）规范复垦修复活动，加强复垦修复管理。为更好的贯彻“加快建设资源节约型、环境友好型社会”的有关精神，落实《土地复垦条例》中提出的“生产建设活动应当节约集约利用土地，不占或者少占耕地；对依法占用的土地应当采取有效措施，减少土地损毁面积，降低土地损毁程度”的要求，切实加强生产建设项目复垦修复管理工作。
（5）提高土地利用的社会效益、经济效益和生态效益。按照“谁损毁，谁复垦”的原则，基于对社会、对国家、对人民负责的态度，切实肩负起对损毁土地的复垦修复责任和义务，将复垦目标、任务、措施、资金等落到实处。
（6）通过科学技术实现受损生态系统的系统性修复，最终实现“开发与保护并重、修复与利用协调”的矿业绿色发展目标。 
（7）为政府监管矿山企业落实主体责任和生态修复费用提取提供依据，促进矿山企业绿色发展。
（8）协助矿山完成绿色矿山建设。
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[bookmark: _Hlk202169066]第二部分     矿区生态修复报告表
	采矿
权人
信息
	采矿权人名称
	禄劝彝族苗族自治县则黑乡路西老采石场

	
	统一社会信用代码
	***
	联系人
	刘***

	
	联系地址
	***
	联系电话
	139***

	
	[bookmark: _GoBack]采矿权证号
	***
	开采主矿种
	建筑石料用灰岩

	
	采矿权面积
	***km2
	采矿权拐点坐标
	***

	
	采矿权有效期限
	5年（***年***月***日-***年***月***日）
	矿区生态修复报告服务期限
	22年（***年***月～***年***月）

	
	方案编制情形
	□扩大开采区域   □缩小开采区域    □首次申请采矿许可
[bookmark: OLE_LINK419]□变更开采方式   □变更开采主矿种  □延续    ☑其他

	方案编制单位
	单位名称
	[bookmark: _Hlk225168002]云南亿能地质勘察设计有限公司

	
	统一社会信用代码
	91530103568825478P
	联系人
	王***

	
	联系地址
	云南省昆明市盘龙区金辰街道办事处北京路同德广场A7地块办公楼12层1201号
	联系电话
	137***

	
	编制负责人

	
	姓名
	身份证号
	专业       
	职务/职称
	联系电话
	签名

	
	查***
	***
	地    质
	高级工程师
	135***
	

	
	王***
	***
	工程管理
	工程师
	[bookmark: OLE_LINK438]137***
	

	
	主要编制人员

	
	姓名
	身份证号
	专业      
	职务/职称
	联系电话
	签名

	
	杨***
	***
	地质测绘
	工程师
	180***
	

	
	王***
	***
	土地复垦
	工程师
	152***
	

	
	李***
	***
	水工环
	助理工程师
	158***
	

	
	杨***
	***
	工程地质勘查
	助理工程师
	151***
	

	
	李***
	***
	林  业
	工程师
	151***
	

	一、基本情况
[bookmark: OLE_LINK452][bookmark: OLE_LINK413][bookmark: OLE_LINK414][bookmark: OLE_LINK313][bookmark: OLE_LINK317][bookmark: OLE_LINK318][bookmark: OLE_LINK314][bookmark: OLE_LINK315][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK10]本矿山为已建矿山，矿山名称：禄劝彝族苗族自治县则黑乡路西老采石场禄劝县路西老采石场；采矿权人：禄劝彝族苗族自治县则黑乡路西老采石场；开采矿种：建筑石料用灰岩；生产规模：***万t/a；矿区面积：***km2；开采深度：***-***m。矿区位于禄劝县城20°方向，平距80km处，地理坐标：东经***°***′***″-***°***′***″，北纬：***°***′***″- ***°***′***″，行政区划属禄劝县则黑乡管辖。XA55撒则线从矿区东、南、西、侧经过，贵民线位于矿区南东侧，矿区内有500m简易矿山公路与XA55撒则线相接，交通较为方便。

	二、矿区基础调查
[bookmark: OLE_LINK288][bookmark: OLE_LINK934][bookmark: OLE_LINK812][bookmark: OLE_LINK689][bookmark: OLE_LINK692][bookmark: OLE_LINK1182][bookmark: OLE_LINK1183][bookmark: OLE_LINK1180][bookmark: OLE_LINK1181]矿区属低纬高原季风气候特点，平均气温14.8℃，多年平均降雨量1045mm。矿区属长江流域金沙江水系，支流呈树枝状发育，矿区西部发育羊槽箐。矿区属高山峡谷地貌，地面高程变化于2490-2670m之间，最大高差180m，地形坡度30-40°，局部43°，地形地貌条件复杂。项目区土壤以红壤为主，土层厚度约2.8-3.5m，厚度变化不明显，其中，北部区域分布较厚，南部区域相对较薄，土壤结构发育较好，下部多为风化粘土，含碎石较少；土壤pH值5.9、有机值7.31%、碱解氮325.7PPM、速效磷12.9PPM、速效钾214.1PPM。矿区所在区域地处滇中，属亚热带常绿阔叶林区，植被覆盖率较高，覆盖率约50%，主要为野生灌木林，区内植被系统主要由人工植被组成，常见乔木主要有旱冬瓜、华山松、桉树等，灌木主要有野杨梅、车桑子、金丝梅等，草本类植物常见旱矛、野古草等。

	三、矿区生态环境问题
[bookmark: OLE_LINK336][bookmark: OLE_LINK335][bookmark: OLE_LINK813][bookmark: OLE_LINK811][bookmark: OLE_LINK815][bookmark: OLE_LINK814][bookmark: OLE_LINK337]受损现状：矿区现状不稳定地质体中等发育，危害程度中等，危险性中等，现状影响程度中度；对区内含水层的影响和破坏程度轻度；对地形地貌景观破坏程度中度；对水土资源污染程度轻度。矿山现已损毁土地资源面积共计约***hm2。按土地损毁类型统计，损毁乔木林地***hm2、灌木林地***hm2、其他草地***hm2、采矿用地***hm2、农村道路***hm2；按损毁土地方式统计，挖损损毁土地***hm2，压占损毁土地***hm2；按损毁土地程度统计，中度损毁土地***hm2；按损毁土地权属统计，贵城村民委员会***hm2。
受损预测：矿体采矿活动加剧、诱发、遭受不稳定地质体失稳的可能性中等，危害程度、危险性中等，局部小，矿山预测地质灾害影响程度为中度。对区内含水层的影响和破坏程度轻度；对地形地貌景观破坏程度中度；对水土资源污染程度轻度。
矿山拟损毁土地资源面积共计约***hm2。按土地利用现状类型统计，其损毁乔木林地***hm2，灌木林地***hm2，其他草地***hm2，采矿用地***hm2；按损毁土地方式统计，挖损损毁***hm2，压占损毁***hm2；按损毁土地程度分析，重度损毁***hm2，中度损毁***hm2；按损毁土地权属统计，均属则黑乡贵城村民委员会所有。

	四、矿区生态修复措施与工程设计
[bookmark: OLE_LINK348][bookmark: OLE_LINK376][bookmark: OLE_LINK375][bookmark: OLE_LINK377][bookmark: OLE_LINK1739][bookmark: OLE_LINK454][bookmark: OLE_LINK455]矿山地质环境治理：（1）危岩（石）体清理798m3；（2）在露天采场外围布设钢丝栅栏防护网755m（1359m2）；（3）在露天采场外围设置警示牌3块；（4）设计建立矿地质环境监测系统，共设置监测点25个，其中矿区地质环境监测点8个，土地资源监测点9个，生态系统监测点8个；（5）并组织专人定期全面进行巡查工作，发现问题及时处理，做到预警预防。
[bookmark: OLE_LINK191][bookmark: OLE_LINK192][bookmark: OLE_LINK362][bookmark: OLE_LINK363][bookmark: OLE_LINK364][bookmark: OLE_LINK365][bookmark: OLE_LINK366][bookmark: OLE_LINK368][bookmark: OLE_LINK367][bookmark: OLE_LINK370][bookmark: OLE_LINK369][bookmark: OLE_LINK372][bookmark: OLE_LINK371][bookmark: OLE_LINK374][bookmark: OLE_LINK373]矿区生态修复：建筑物拆除614m2、建筑垃圾清运257.88m3，平整工程1078m3，表土运输8849m3、覆土工程0.5390m3、撒播绿肥0.5390hm2、穴状施商品有机肥18473kg、全面撒播商品有机肥6.9391hm2、栽植乔木6764株、栽植灌木10714株、撒播草籽6.9391hm2、边坡绿化生态植生袋60025个；对已复垦区域进行配套设施、土壤质量、生产力水平等进行监测，设置3个监测点，监测频率为1次/年；对全面复垦期已复垦的各单元进行复垦效果监测及管护，监测期及管护期为3年，监测、管护面积6.9391hm2。

	五、工程部署
（一）矿山地质环境治理工作部署
1、矿山地质环境保护预防工作部署
预防工程先行，严格按照开发利用方案进行开采，依法开采，严禁越界开采；建立健全矿山监测制度，建立矿山地质环境预警机制，在露天采场、表土堆场、冲沟旁布置警示牌，减少矿山地质环境问题的危害程度；地表矿山生产运输尽量避免占用破坏临时用地，减少对原生地形地貌景观及土地资源的破坏。
2、不稳定地质体治理工作部署
在露天采场、表土堆场等变形范围内布设监测网，并在崩塌、滑坡、泥石流等隐患点设置监测点，并组织专人定期全面进行地质灾害风险隐患巡查工作，发现问题及时处理，做到预警预防。不稳定地质体的监测与地面巡查从2026年6月开始，贯穿整个方案服务期。
3、含水层破坏修复工作部署
矿区含水层破坏修复工作主要采取预防工程，保护性开采，加强含水层水位、涌水量和水质监测。矿区含水层的监测从2026年6月开始，贯穿整个矿山开采期。
4、地形地貌景观（地质遗迹、人文景观）修复工作部署
严格控制开采活动范围，禁止随意破坏原始地形地貌景观；开采期间表土全部堆存与表土堆场，严禁乱堆乱排；待各场地使用结束后，对场地内建构筑物进行拆除，并及时清运至井下采空区进行回填：生产生活垃圾等排放至指定地点，按时清理；根据前节地形地貌景观监测工作部署可知，采用无人机技术和人工巡查并用的方法定期监测评估区内地形地貌景观变化。
5、水土环境污染修复工作部署
矿区水土环境污染修复工作主要采取预防工程，生产用水循环利用，不外排，加强废石、废水的管理及综合利用，制定严谨可行的应急预案，减少对地表水土环境的污染。
对矿山地下水水质、地表水水质及土壤环境进行监测。矿区水土环境污染的监测从2026年6月开始，贯穿整个方案服务期。
6、矿山地质环境监测工作部署
矿山地质环境监测工作主要是对不稳定地质体、矿区含水层、矿区地形地貌景观和矿区水土环境污染的监测。具体监测工作布置如下：
不稳定地质体监测：采用“人防+技防”的方式对地质灾害进行监测。对露天采场变形范围布设监测网，共布设监测点；在崩塌、滑坡、泥石流等隐患点设置监测点，共布设8个监测点。
含水层监测：根据现场调查，矿区范围内无地下水出露。本矿山最低开采标高（2580m）位于最低侵蚀基准面上，地下水埋深大，早期开采在侵蚀基准面以上，未见稳定地下含水层，预测未来矿山开采揭露地下含水层的可能性小。因此，本方案设计不对含水层进行监测。
地形地貌景观（地质遗迹、人文景观）监测：采用无人机技术和人工巡查并用的方法进行监测。地形地貌景观监测工作于第1年（2026年6月）开始，至全面治理及修复完成后（2048年5月）结束。
生态系统监测：在露天采场、办公生活区、矿山道路附近设置3个监测点，监测周期为18年，监测工作于基建期（2026年6月）开始，至矿山开采结束（2044年5月）；监测频率为每年4次（3月、6月、9月、12月各1次）重点记录生长季（6-9月）的植被旺盛期数据；如遇极端天气（如暴雨、干旱）或重大开采活动后可对受影响区域进行加密监测。
水土环境污染监测：在羊槽箐内设置监测点，用于监测矿区周边地表水是否受到矿山开采污染；在办公生活区生产污水处理系统中设置监测点，用于监测生活污水处理是否达标。经统计，共布置2个地表水监测点；在露天采场、办公生活区周边设置监测点，用于监测各场地土壤是否受到污染。监测过程中发现异动的地方，应布置临时监测点，加密监测。经统计，共布置2个土壤监测点。
人工巡查监测：采用人工巡查的方法定期、不定期对矿区内不稳定地质体隐患点和地形地貌景观进行全面监测。巡查范围以开采区为主，巡查内容以地质灾害位置、规模、形状、面积、发展趋势、发生时间、成因类型以及不稳定地质体区域的地质环境条件等为主：对巡查内容进行记录，拍照：发现灾害发生预兆，及时上报有关部门，做到预警预防。人工巡查监测工作于第1年（2026年6月）开始，至全面治理及修复完成后（2048年5月）结束。
7、矿山地质环境各阶段防治工作部署
[bookmark: OLE_LINK498][bookmark: OLE_LINK497]本方案按照三个阶段制定矿山地质环境防治工作部署计划，分别为生产期第1年（2026年6月-2027年5月），生产期第2-18年（2027年6月-2044年5月），全面修复及管护期4年（2045年6月-2048年5月）。
[bookmark: OLE_LINK1411][bookmark: OLE_LINK499][bookmark: OLE_LINK500]2026年6月-2027年5月：（1）矿山道路坡面危岩体清理方量约353m3，设置警示牌1块。（2）露天采场坡面危岩体清理方量约85m3，设置警示牌2块。（3）在露天采场外围共布设钢丝栅栏防护网755m。（4）建立监测系统，该阶段设置地质环境监测点8个，对项目区内不稳定地质体隐患点进行监测；设置6个土地损毁监测点，对损毁区域进行土地损毁监测，监测至矿山开采结束；设置1个复垦效果监测点，对已复垦区域进行复垦效果监测，监测期为3年；设置3个生态系统监测点，对项目区内植被损毁、动植物物种丧失，以及水土环境污染等进行监测，监测至矿山开采结束。（5）配备监测人员2人，监测频率为1次/月，特殊时期或特殊情况，需加密监测频率。
[bookmark: OLE_LINK506][bookmark: OLE_LINK505]2027年6月-2044年5月：（1）露天采场坡面危岩体清理方量约360m3。（2）建立监测系统，该阶段设置地质环境监测点8个，对项目区内不稳定地质体隐患点进行监测；设置6个土地损毁监测点，对损毁区域进行土地损毁监测，监测至矿山开采结束；设置1个复垦效果监测点，对已复垦区域进行复垦效果监测，监测期为3年；设置3个生态系统监测点，对项目区内植被损毁、动植物物种丧失，以及水土环境污染等进行监测，监测至矿山开采结束。（3）配备监测人员2人，监测频率为1次/月，特殊时期或特殊情况，需加密监测频率。
2044年6月-2048年5月：（1）配备监测人员2人，监测频率为1次/月，特殊时期或特殊情况，需加密监测频率。
（二）生态修复工作部署
1、矿山生态修复工作部署
矿山开采应提前规划，尽量少损毁土地；按“边开采、边修复、边复垦”的原则，及时修复已损毁且不再继续使用的土地；矿山开采结束后，拆除生态修复范围内建筑设施和生产设备，进行全面修复。
[bookmark: OLE_LINK1465][bookmark: OLE_LINK1494][bookmark: OLE_LINK1430][bookmark: OLE_LINK1421][bookmark: OLE_LINK1444]2026年2月-2027年1月：地貌重塑工程：在各拟建建设前首先对其进行表土剥离，表土剥离8849m3，剥离的表土直接运至表土堆场进行统一规范堆放。堆放过程中未防治水土流失，撒播光叶紫花苕子，撒播面积0.5390hm2。土壤重构工程：对矿区范围外露天采场边坡、办公生活区边坡、破碎站边坡、矿山道路边坡进行覆土，共计覆土量3036m3；复垦草区域全面撒播商品有机肥（羊粪）面积为1.5180hm2。植被重建工程：撒播狗牙根1.5180hm2。监测与管护工程：设置6个土地损毁监测点，3个复垦效果监测点；对损毁对已复垦区域进行管护，管护面积1.5180hm2；对临时堆土场内堆放的表土进行管护，管护面积0.5390hm2。。
2027年6月-2044年5月：土壤重构工程：对露天采场2260m-2590m台阶进行覆土，共计覆土量6773.3m3；修复灌木林地区域穴状施商品有机肥1975kg，草地区域全面撒播商品有机肥（羊粪）面积为2.6342hm2。植被重建工程：种植灌木3950株；撒播狗牙根2.6342hm2；生态植生袋47054个。监测与管护工程：设置6个土地损毁监测点，3个复垦效果监测点；对已修复区域进行管护，管护面积2.6342hm2。
2044年6月-2048年5月：地貌重塑工程：建筑物拆除面积614m2，建筑垃圾清运量257.88m3；对露天采场底部平台进行场地平整，平整量为1078m3。土壤重构工程：对露天采场2580m平台及边坡、办公生活区平台、破碎站平台、堆矿场平台、矿山道路平台、高位水池进行覆土，共计覆土量13296.7m3；苗木栽种前在坑内施底肥，共计穴状施肥16498kg；复垦林草区域全面撒播商品有机肥（羊粪）面积为2.7869hm2；栽植乔木6764株，栽植灌木6764株，撒播狗牙根2.7869hm2；生态植生袋12971个。
2、监测和管护工作部署
设置修复效果监测点3个，监测3年；植被管护面积6.9391hm2，管护3年。
矿区生态修复措施总工程量统计表
	生态修复措施
	生态修复工程量

	一级项目
	二级项目
	三级项目
	工程内容
	计量单位
	工程量汇总

	地貌重塑工程
	清理工程
	危岩（石）体清理
	m3
	798

	
	拆除工程
	建筑物砌体拆除面积（2层以下）
	m2
	614

	
	
	建筑垃圾清运
	m3
	2624.38

	
	土地平整工程
	场地平整
	m3
	1078

	土壤重构工程
	土壤剥覆工程
	表土剥离
	m3
	8849

	
	
	表土回覆
	
	23106

	
	土壤培肥工程
	种植绿肥
	[bookmark: OLE_LINK1340][bookmark: OLE_LINK1341]hm2
	0.5390

	
	
	穴状施商品有机肥
	kg
	18473

	
	
	全面撒播商品有机肥
	hm2
	6.9391

	植被重建工程
	植被恢复工程
	栽植乔木
	[bookmark: OLE_LINK1347][bookmark: OLE_LINK1348]株
	6764

	
	
	栽植灌木
	株
	10714

	
	
	撒播草（籽）
	hm2
	6.9391

	
	
	边坡绿化生态植生袋
	个
	60025

	其他工程
	围栏
	布设钢丝栅栏防护网
	m2
	1359

	
	警示牌
	设置警示牌
	块
	6

	监测与管护
	监测工程
	矿山地质环境监测
	地质灾害监测
	个
	8

	
	
	土地资源监测
	土地损毁监测
	个
	6

	
	
	
	复垦效果监测
	个
	3

	
	
	生态系统监测
	植被损毁及动植物物种丧失监测
	个
	3

	
	
	
	地表水环境监测
	个
	2

	
	
	
	土壤环境监测
	个
	3

	
	管护工程
	抚育管理
	hm2
	6.9391




	六、经费估算及资金来源
[bookmark: OLE_LINK401][bookmark: OLE_LINK400][bookmark: OLE_LINK404][bookmark: OLE_LINK403][bookmark: OLE_LINK402]根据各项治理工程量，参照相关预算标准和当地实价，经估算，该方案服务年限（22年）矿区生态修复估算静态投资为117.11万元，动态总投资为144.91万元，生态修复静态亩均投资11251元/亩，生态修复动态亩均投资为13922元/亩。本方案矿区生态修复治理费用分18期缴存完毕，第一期缴存4.719387万元预存后余额65.18万元，既满足“静态总投资20%（23.422万元）”的法定要求，也高于“生产期第1年估算投资23.39万元”的标准；第2～18期按按年平均值进行计提，每期4.69万元，并在生产建设活动结束前一年存储完毕。根据“谁损毁，损修复”的原则，禄劝彝族苗族自治县则黑乡路西老采石场承担该项目生态修复工作。






[bookmark: _Toc12632]

第三部分  结论与建议
[bookmark: _Toc214444776]一、结论
（1）矿山为露天开采，设计生产建设规模为***万t/a，属小型矿山。
（2）矿区水文地质条件复杂程度属简单类型；矿区工程地质类型属中等类型；矿区构造复杂程度属简单类型；经野外实地调查，矿区现状不稳定地质体较发育；矿区地形复杂程度为复杂类型；综上所述，矿区地质环境条件复杂程度为“复杂”。
（3）矿区现状不稳定地质体较发育，危害程度中等，危险性中等，现状影响程度中度；对区内含水层的影响和破坏程度轻度；对地形地貌景观破坏程度中度；对水土资源污染程度轻度。
[bookmark: OLE_LINK1724][bookmark: OLE_LINK1723]矿山现已损毁土地资源面积共计约***hm2。按土地损毁类型统计，损毁乔木林地***hm2、灌木林地***hm2、采矿用地***hm2、农村道路***hm2；按损毁土地方式统计，压占损毁土地***hm2，挖损损毁***hm2；按损毁土地程度统计，中度损毁土地***hm2；按损毁土地权属统计，***村民委员会***hm2。
（4）矿区现状不稳定地质体较发育，矿山采矿活动加剧现状不稳定地质体失稳的可能性中等；矿体采矿活动诱、遭受不稳定地质体失稳的可能性中等，危害程度、危险性中等，局部小，矿山影响程度为中度；对区内含水层的影响和破坏程度中度；预测地形地貌景观破坏程度中度；对水土资源污染程度轻度。
本矿山开采拟损毁土地***hm2。按土地利用现状类型统计，其损毁乔木林地***hm2，灌木林地***hm2，其他草地***hm2，采矿用地***hm2，农村道路***hm2；按损毁土地方式统计，挖损损毁***hm2，压占损毁***hm2；按损毁土地程度分析，重度损毁***hm2，中度损毁***hm2；按损毁土地权属统计，均属则黑乡***村民委员会所有。
（5）依据生态修复适宜性评价结果，矿区损毁土地面积为7.0012hm2，在本方案服务年限内，截洪沟、挡墙等将保留作为修复区的配套水利设施，留用设施利用面积约0.0621hm2，最终确定本矿区生态修复面积6.9391hm2。通过生态修复方案的实施，修复乔木林地面积2.5743hm2，灌木林地面积1.5049hm2，其他草地面积2.8599hm2，该矿山生态修复率达99.11%。根据“谁损毁，损复垦”的原则，禄劝彝族苗族自治县则黑乡路西老采石场承担该项目的生态修复工作负责。
（6）该矿山生态修复工程措施有：危石清理、设置警示牌、围栏、表土剥离、场地清理、覆表土、植树种草、生物化学及其他监测管护措施等。共设置监测点25个，其中矿区地质环境监测点8个，土地资源监测点9个，生态系统监测点8个；土地损毁监测面积7.0012hm2、设置土地损毁监测点6个、修复效果监测点3个，植被管护面积6.9391hm2,管护期3年。
[bookmark: OLE_LINK512][bookmark: OLE_LINK356][bookmark: OLE_LINK382][bookmark: OLE_LINK383][bookmark: OLE_LINK398][bookmark: OLE_LINK384][bookmark: OLE_LINK399]（7）本矿区生态修复费用静态投资为117.11万元，动态投资144.91万元。生态修复面积6.9391hm2，单位面积生态修复静态投资为11251元/亩，动态投资13922元/亩。
[bookmark: _Toc214444777]二、建议
（1）矿区生态修复方案是实施矿山地质环境保护、治理和监测及土地复垦的技术依据之一。本方案不代替相关工程勘查、治理设计，在后期进行施工时应先完成相关工程勘察、治理设计工作。
（2）矿山将加强对固体废弃物的管理，并采取拦挡和截排水等相应措施，确保堆积物稳定，避免引发滑坡，泥石流地质灾害。
（3）加大矿区周围绿化程度，实行边开采边治理，以减轻水土流失，改善生态环境，加强矿区生态修复工作，最大限度地保护当地生态环境,以期实现经济效益和环境效益双赢。
（4）建议在业主方矿区生态修复方案施工完成前，对该矿区进行不稳定地质体监测，建立完善的群测群防体系，建立防灾预案，保证危险区人民生命财产安全。 
（5）严格按照开发利用方案进行开采，根据露采边坡的结构、高度等影响稳定性的因素变化及时优化开采方式，确保开采的安全进行。本矿山采帮边坡为岩质边坡，坡度较陡，坡高较大，及时进行危岩清理，加强监测，确保其危害性和危险性降低。
（6）本矿山为露天开采矿山，矿山开采过程中，扬尘极大。建议业主委托资质单位做环评报告时，针对矿山开采活动对附近村庄环境影响详细论述，并严格按照环评报告布置工程措施进行环境保护，切实有效保护生态环境并处理好当地村民的关系，有效和谐开发利用矿产资源。
（7）本矿山所处位置山高坡陡，高位崩塌——铲刮松散层形成崩塌滑坡灾害链具有隐蔽、突发、危害大的特点，建议做好矿山配套设施后缘高位高陡斜坡的巡排查，矿山企业应加强地质灾害防治宣传培训，树立地质灾害防治意识，编制防治方案、应急预案，开展应急演练，关注当地气象信息，汛期、冰雪冻期加大巡排查力度，同时有效落实监测预警和工程治理措施。
（8）项目区涉及压占林地，应依法办理相关手续。
（9）矿山地面设施较多，应依据相关法律法规，请示当地主管部门，及时办理完善用地手续。
（10）建议后期矿山加强对植物的管护，提高苗木成活率，确保矿山修复效果。
（11）生态修复监管执行是按动态资金管理，预存资金不足时，要及时足额追加相关费用，确保生态修复工作的顺利进行。
